Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг

**Химико-микробиологическая лаборатория МУП «Водоканал» г. В. Устюг**

**Свидетельство аттестации № 2185 от 24.01.2014 года**

**Информация**

О качестве воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям источников водоснабжения, водопроводной воды

г. В. Устюг.

за февраль 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место отбора проб | | Перед поступлением в распределительную сеть (выход воды в город) | | | Распределительная сеть (городской водопровод) | | |
| показатели | ПДК |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
|  |  | Кол-во отобранных проб | (минимальные и максимальные значения) | из них соответствует требований СанПиН 2.1.4.1074-01 | Кол-во отобранных проб | (минимальные и максимальные значения) | из них соответствует требований СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| ОМЧ | не более 50 | 12 | 0 | соответствует  12 | 30 | 0 | соответствует  30 |
| ОКБ; ТКБ | отсутствие | 12 | не обнаружено | соответствует  12 | 30 | не обнаружено | соответствует  30 |
| Коли-фаги | отсутствие | 2 | не обнаружено | соответствует  2 | 1 | не обнаружено | соответствует  1 |
| Цветность | до 20° | 28 | 2,42±2,21  6,65±3,33 | соответствует  28 | 30 | 1,01±0,51  7,86±3,93 | соответствует  30 |
| Мутность | 2,6 ЕМФ/дм3 | 336 | <1.0  1,2±0,2 | соответствует  336 | 30 | <1.0  1,2±0,2 | соответствует  30 |
| железо | 0,3 мг/дм3 | 28 | <0,1  0,17±0,04 | соответствует  28 | 30 | <0,1  0,20±0,05 | соответствует  30 |

Исп. Т.А. Илюшина

тел. (8-817-38) 2-20-27